    // Set ANA_Freq to 26MHz
    &01fe = 6590

    // Set HCI_NOP_DISABLE
    &00f2 = 0001

#ifdef ENABLE_SCO_OVER_HCI
    // Set HOSTIO_MAP_SCO_PCM to 0
    &01ab = 0000

    // Set HOSTIO_MAP_SCO_CODEC to 0
    &01b0 = 0000

    // Set ENABLE_SCO_STREAMS to 0
    &22c9 = 0000
#endif

    // Enable RTS/CTS for BCSP (0806 -> 080e)
    &01bf = 080e

    // Set UART baudrate to 115200
    &01ea = 0001 c200

    // Set Bluetooth address 
    &0001 = 00f3 f4f5 00f0 f1f2
